# 实验07\_ADC的使用

【**实验目的**】：

1、掌握ADC的基本原理

2、学会ADC的使用方法。

【**实验环境**】：

1、FS\_11C14开发板

2、FS\_Colink V2.0


3、RealView MDK（Keil uVision4）

【**实验步骤**】：

1. ADC文件夹下找到并打开project.uvproj文件；
2. 编译此工程；
3. 通过FS\_Colink下载编译好的工程到FS\_11C14开发板；
4. 按Reset键复位，转动电位器（VR1），观察OLED显示。

【**实验现象**】


OLED上显示转换后电压值，转动电位器显示电压值会作相应改变，（如图）



【**实验分析**】

硬件分析：

由原理图可知电位器VR1接在LPC11C14的PIO0\_11口，并且需要选择该口为AD0功能



软件分析：

ADC测试函数：

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* Function Name : ADC\_Test

\* Description : ADC test.

\* Input : None

\* Output : None

\* Return : None

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

void ADC\_Test(void)

{

char buf[25];

uint32\_t adv;

float vol;

OLED\_ClearScreen(); 　 //清屏OLED

OLED\_DisStrLine(0, 0, "Voltage"); //在OLED上显示“Voltage”

printf("\r\n");

ADCInit(ADC\_CLK);　　　　　　　　　//ADC初始化

while(1) //死循环

{

adv = ADCRead(0); //读取ADC转化数据函数

//将读取的数据进行以下处理（LPC11C14的ADC输入电压范围是0-3.3V，并且是

//十位的精度）

vol = adv\*3.3/1023;

adv = vol\*10;

snprintf(buf, 21, "ADC : %d.%dV ", adv/10, adv%10); //将处理后的数据存入buf

OLED\_DisStrLine(2, 0, (uint8\_t \*)buf); //将buf中的内容显示在OLED上

printf("%d.%dV ", adv/10, adv%10);

delay\_ms(250);

}

}